**Do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy przedstawić projekt zagospodarowania działki. W skład dokumentacji wchodzą:**

* druk zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
* oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
* zaświadczenie właściciela sieci o braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej;
* pozwolenie wodnoprawne lub potwierdzenie zgłoszenia wodnoprawnego;
* rysunki przydomowej oczyszczalni ścieków;
* określenie odległości projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków od granic działek;
* podanie wysokości poziomu wody gruntowej;
* informacje dotyczące ukształtowania terenu i jego spadków;
* charakterystyczne rzędne terenu i przekroje pionowe w miejscu usytuowania oczyszczalni i terenu przyległego;
* informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
* użytkowników i ich otoczenia – podając procent redukcji BZT 5 i zawartości zawiesin ogólnych w ściekach oczyszczalni (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311);
* informację o przydatności gruntu do możliwości rozsączania ścieków i jego wodoprzepuszczalności;
* elementy oczyszczalni, ich wzajemne odległości i powierzchnię drenażu rozsączającego;
* określenie typu przydomowej oczyszczalni wraz z charakterystyką techniczną urządzenia;
* wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 29 ust.1 pkt.3 Prawa budowlanego;
* ilość ścieków zgodnie z § 26 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);
* odległość od studni, z której pobierana jest woda do spożycia przez ludzi (min. 30,0 m);
* wymogi oczyszczalni położonej na obszarze aglomeracyjnym oraz zgodne ROZPORZĄDZENIEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Zbiornik Gliwice;