**Załącznik nr 3 „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia”**

1. demontaż całego parkietu sali gimnastycznej zgodnie z opinią techniczną załączoną do zapytania,
2. dostarczenie 3 próbek systemu podłogi sportowej zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną celem wyboru ostatecznego rozwiązania przez Zamawiającego,
3. montaż nowej podłogi sportowej zgodnej z normą PN-EN 14904, zgodnie z opinią techniczną załączoną do zapytania, wraz z jej wentylacją, dobór systemu podłogi bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym,
4. likwidacja trybun, podestu, z czym łączy się zamurowanie górnego wejścia na trybuny, stołu sędziowskiego, nieczynnego stałego nagłośnienia,
5. boiska wymalowane na parkiecie:
   1. trzy boiska do koszykówki trzy - jedno jak do tej pory wzdłuż sali (2 kosze) oraz dwa boiska przez całą szerokość sali  - aktualnie od okien do trybun  
      (4 kosze),
   2. boiska do siatkówki analogicznie j.w. - trzy boiska (dł/szer: 18m/9m) z systemowymi pokrywami w parkiecie,
   3. boiska do badmintona - dwa boiska wszerz sali (dł/szer: 14,4m/6,1m) z systemowymi pokrywami w parkiecie,
6. zabudowa siatki dzielącej salę gimnastyczną na dwie części,
7. drabinki na całej długości ściany, na której teraz jest trybuna (na tej ścianie na wysokości szczytu trybuny znajdują się grzejniki – grzejniki zdemontować – lub pozostawić chowając za drabinkami. Jeżeli to nie byłoby możliwe – pozostawienie drabinek na tej ścianie, gdzie są obecnie;
8. zabudowa osłony (materace osłonowe) na ścianach wschodniej i zachodniej,
9. wymiana osłon na grzejniki (na ścianie północnej osłonę stanowiłyby osłony na grzejniki a na południowej – ciąg drabinek),
10. wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych wraz z futryną, otwór do ewentualnego formatowania,
11. wymiana drzwi wejściowych do magazynu sprzętu wraz z futryną, otwór do ewentualnego formatowania,
12. naprawa (remont) ścian sali gimnastycznej,
13. malowanie ścian sali gimnastycznej,
14. demontaż wyposażenia sportowego w sali i montaż nowego wyposażenia,
15. demontaż i montaż siatek osłonowych okien (sprawdzić stan techniczny siatek i linek napinających),
16. dobór i montaż wentylatorów wyciągowych wraz instalacją elektryczną,
17. remont podłogi magazynu na sprzęt sportowy, malowanie ścian i sufitu,
18. przerobienie instalacji centralnego ogrzewania pozostającej w kolizji z zamierzeniem projektowym
19. wymiana oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej w całej sali gimnastycznej (zasilania, oświetlenia, nagłośnienia, itp.) wraz z zabudową nowych rozdzielnic elektrycznych,
20. montaż w podłodze otworów rewizyjnych np. na gniazda elektryczne,
21. inne – propozycje zespołu projektowego.

Sporządził:

Rafał Ulfik

32 381 37 66